|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Mark,mudel:** | Saab 9-5 |
|  |  | **VIN:** | 12345 |
|  |  | **Läbisõit:** | 193880 km |
| **1 AUTO VÄLJAST** | 1 | *Keredetailide liikuvus (lukud, hinged, klaasid)* | **5 AUTO ALL** | *26* | *LEKKED* |
| 1.1 | Uksed |   | OK | 26.1 | Pidurisüsteem |   | EO |
| *1.2* | Kapott |   | OK | 26.2 | Sidurisüsteem |   |   |
| 1.3 | Kütusepaagi luuk |   | OK | 26.3 | Toitesüsteem |   | EO |
| 1.4 | Tagaluuk |   | OK | 26.4 | Mootor |   | P |
| 1.5 | Klaasid |   | OK | 26.5 | Jahutussüsteem |   | EO |
| 2 | Elektriseadmed |   | OK | 26.6 | Soojendussüsteem / AC |   | EO |
| 3 | Tuled |   | OK | 26.7 | Käigukastiõli |   | EO |
| 4 | Tulede pesurid |   |   | 26.8 | Veosild |   | EO |
| 5 | Klaasiharjad ja pesurid |   | OK | 26.9 | Ülekanne |   | EO |
| **2 KAPOTI ALL (mootor ei käi)** | 6 | *ÕLITASE* |   |   | 26.10 | Diferentsiaal |   | EO |
| 6.1 |  Mootor  |   | V | 26.11 | Roolivõimendi ja roolikarp |   | EO |
| 6.2 |  Roolivõimendi |   | OK | 27 | Väljalaskesüsteem |   | OK |
| 6.3 |  Pidurisüsteem |   | OK | 28 | Katalüsaator |   | OK |
| 6.4 |  Sidurisüsteem  |   |   | 29 | Pidurikettad ja -klotsid |   | OK |
| 7 | Pidurivedelik (%) |   | OK | 30 | Liigendid ja kattekummid |   | V |
| 8 | Sidurivedelik (%) |   |   | 31 | Vedrud ja amortisaatorid |   | V |
| 9 | *Jahutusvedelik*  |   |   | 32 | Rattamutrid (rataste kinnitus) |   | OK |
| 9.1 |  Tase |   | OK | 33 | Veokonks |   | OK |
| 9.2 |  Külmakindlus ºC |   | OK | 34 | Mootorialune põhjakate(-ed) |   | OK |
| 9.3 |  Mootoriõli jahutussüsteemis |   | EO |   |   |   |   |
| 10 | Aku seisukord (koormustest) |   | L |   |   |   |   |
| 11 | Pistikud |   | OK | **6 SÕIDUTEST** | 35 | Pidurid (ABS) |   | OK |
| 12 | Voolikud |   | OK | 36 | Sidur |   |   |
| 13 | Kaitsmed |   | OK | 37 | Mootor |   | OK |
| 14 | Rihmad |   | OK | 38 | Käigukast |   | OK |
| **3 KAPOTI ALL (mootor käib)** | 15 | *MOOTORI SEISUND*  |   |   | 39 | Seisupidur |   | OK |
| 15.1 |  Käivitumine külmalt |   | P | 40 | Vibratsioon |   | EO |
| 15.2 |  Käivitumine soojalt |   | OK | 41 | Vedrustus |   | P |
| 16 | Kõrvalised helid |   | EO | 42 | Kõrvalised helid |   | P |
| 17 | Tühikäigu reguleerimisnupp (diisel) |   |   | 43 | 4x4 lülitus |   |   |
| *18* | Automaatkäigukasti õlitase |   | OK | **7 MUUD** | 44 | Peeglid |   | OK |
| 19 | Aku laadimine |   | OK | 45 | Antenn |   | OK |
| 20 | *LEKKED* |  |  | 46 | Stereo |   | OK |
| 20.1 | Kütus |   | EO | 47 | Rehvirõhud |   | OK |
| 20.2 | Õli |   | P | 48 | Vigademälu kontroll |   | OK |
| 20.3 | Jahutusvedelik |   | EO |   |  |   |   |
| 20.4 | Muud vedelikud |   | EO |   |   |   |   |
| 21 |   |   |   |  |  |  |  |  |
|  **4 SALONG** | 22 | Istmed ja istmesoojenduses |   | OK |  |  |  |  |  |
| 23 | Turvavööd ja fiksaatorid |   | OK |  |  |  |  |  |
| 24 | Salongi elektrisüsteem, -soojendus |   | OK |  |  |  |  |  |
| 25 | Armatuurlaua näidikud |   | OK |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|  |  | **Vigade loetelu** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MOOTOR JÄTAB KÜLMALT VAHELE ( ILMSELT MÕNI EELSÜÜTEKÜÜNAL VIGANE) |  |  |
|  |  | KLAPIKAMBRI KAANE TIHENDI VAHELT KERGE ÕLILEKE |  |  |  |
|  |  | TAGASILLA ALUMISED SILIKOONPUKSID LÕTKUGA | ( ALUMISED, VASAK PAREM) |  |  |
|  |  | PAREM TAGARATTALAAGER VAHETADA |  |  |  |  |  |
|  |  | PAREM TAGUMINE AMORT LEKIB |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MÕNED PIRNID VAHETADA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MOOTORIÕLI MÄÄRDUNUD- SOOVITUSLIK VAHETUS |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **L ü h e n d i d ja m õ i s t e d** |  | **Ü l e v a a t u s e k a t e g o o r i a d j a t e g e v u s** |  |
|  | OK | hea |  | A | 1+5+6+7 | 1+5+6+7 |  |  |
|  | R | reguleerida |  | B | 1+2+3+4+5+6+7 | 1+2+3+4+5+6+7 |  |  |
|  | T | pingutada |  | C | 1+2+3+4+5+6+7+8 | 1+2+3+4+5+6+7+8 |  |  |
|  | M | määrida |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | vahetada |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P | parandada |  | Heinpõld |   |   |  |  |
|  | EO | EI OLE |  | Ülevaatuse teostas: | Kuup: |  |  |
|  | L | Lisada, Laadida |  |  |  |  |  |  |  |